청소년수련시설 안전점검표(제8조의2 관련)

◆ 점검일시 : 2022.02.26.

◆ 점 검 자 : 김형철

□ 안전관리체계 및 교육

구분

번호

항목별

점검사항

적합

부적합

지적사항

안전관리체계 및 교육

1

운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록유지) 여부

√

2

수련시설에 입교 시 수련시설에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부

√

3

분야별 안전관리 책임자 지정ㆍ운영 여부

√

4

유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체제 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부

√

5

시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부

√

□ 토목부문

구분

번호

항목별

점검사항

적합

부적합

지적사항

진입로

수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?

√

옹벽, 석축

및 담장

1

옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?

해당없음

2

옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?

해당없음

3

옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?

해당없음

경사면

1

경사면의 붕괴 위험은 없는가?

√

2

경사면의 토사유출 우려는 없는가?

√

배수로

1

배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?

√

2

배수로의 덮개에는 발, 구두 굽(하이힐 등) 등이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?

√

□ 건축부문

구분

번호

항목별

점검사항

적합

부적합

지적사항

구조

1

모든 건축물의 내ㆍ외벽에 균열은 없는가?

√

2

옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?

√

3

난간의 간격은 적정한가?

√

4

불법으로 증ㆍ개축한 시설은 아닌가?

√

5

처마 및 모서리 부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?

√

6

천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?

√

주출입구

1

주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?

√

2

주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?

√

현관 및

로비

1

각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?

√

2

안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?

해당없음

3

안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방ㆍ완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?

해당없음

복도

1

복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?

√

2

바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?

√

3

바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?

√

4

피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?

√

5

복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?

√

계단

1

중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?

해당없음

2

추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중상태)는 양호한가?

해당없음

3

계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?

√

4

각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 미끄럼 방지장치가 설치되어 있는가?

√

생활관

1

소방법에 적합하게 하강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?

해당없음

2

피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창문에 안전손잡이 설치유무 등)?

해당없음

3

침구류 등의 위생상태는 양호한가?

해당없음

4

각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?

해당없음

화장실

1

바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?

√

2

화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?

√

양호실

1

비상구급약은 마련되어 있는가?

√

2

상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 관리가 이루어지고 있는가?

해당없음

3

상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?

해당없음

엘리베이터

또는

에스컬레이터

1

정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?

√

2

적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?

√

실내수영장

1

수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?

해당없음

2

풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?

해당없음

3

풀장 내ㆍ외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?

해당없음

모험시설

및

옥외구조물

1

모험시설 상호 간 일정한 이격거리를 유지하고 있는가?

해당없음

2

시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?

해당없음

3

모험시설에 설치된 난간의 높이는 적정한가?

해당없음

4

안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?

해당없음

5

활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?

해당없음

6

안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 관리가 이루어지고 있는가?

해당없음

기계, 전기

및 가스

1

전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?

√

2

보일러를 포함한 냉ㆍ난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?

√

3

가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?

해당없음

소방

1

소화기의 위치가 표시되어 있는가?

√

2

소화기의 충전량은 적정한가?

√

3

소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?

√

4

스프링쿨러 배관 및 밸브는 정상적으로 작동하는가?

√

5

유도등은 정상적으로 작동하는가?

√

6

자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?

√

7

사용하고 있는 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?

√

8

하강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?

√

9

위험물 저장시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?

√

10

위험물 저장시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?

√

11

화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?

√

■ 청소년활동 진흥법 시행규칙 [별표 4] <개정 2019. 8. 28.>